**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**

EDITAL DE*:* ***PREGÃO       nº      /2.0*** LOTE Nº: **04**

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Perola – Pr.***

NOME DO BEM: ***Mobiliário Diversos***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MININAS DO MUNICÍPIO** | **(3) QTDE** | **4) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO PELA PROPONENTE** |
| **1** | **Apoio de Pés Ergonômico** | Apoio de Pés injetado em abs de alto impacto com textura antiderrapante, estrutura injetada altamente resistente, produto em conformidade com a norma NR-17, garantia 12 meses | **4 unid** |  |
| **2** | **Cadeira Giratória** | CADEIRA GIRATÓRIA CAIXA DIRETOR. Descrição: Base giratória com 5 hastes de aço, sapatas plásticas, flange metálica, regulagem de altura por pistão a gás, aro de apoio para os pés. Apoio para os braços com regulagem de altura. Conjunto estofado diretor anatômico, constituído por: madeira laminada de 12 mm, espuma injetada de 70mm, revestido por material sintético (couro ecológico), preto. Acabamentos com perfil francis de 14 mm. Contra capa do encosto em napa com espuma de 2mm. Costura central decorativa: gomada.  Medidas do assento: L-480mm x P-480mm  Medidas do encosto: A-480mm x L-460mm  Peso máximo recomendado: 110Kg | **1 unid** |  |
| **3** | **Poltronas** | Sofá 1 lugar para recepção, confeccionado em madeira de eucalipto tratada. Assento e encosto com percintas elásticas. Estofamento em espuma laminada. Pés cromados (2 pés conforme imagem). Couro ecológico preto. Designe quadrado conforme imagem. | **8 unid** |  |

**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**

EDITAL DE*:* ***PREGÃO       nº      /2.0*** LOTE Nº: **04**

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Perola – Pr.***

NOME DO BEM: ***Mobiliário Diversos***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MININAS DO MUNICÍPIO** | **(3) QTDE** | **4) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO PELA PROPONENTE** |
| **4** | **Cadeira Diretor Fixa** | CADEIRA DIRETOR FIXA. Descrição: Base fixa trapezoidal, tubo redondo de 1 polegada com parede de 1,20 mm de espessura, pintura epox e sapatas plásticas. Braços modelo corsa em polipropileno copolímero injetado, fixados por parafusos. Conjunto estofado diretor, constituído por: Madeira laminada de 12mm, espuma injetada de 70mm, revestido por material sintético (couro ecológico), preto. Acabamentos com perfil francis de 14 mm. Contra capa do encosto em napa com espuma de 2mm. Costura central decorativa: gomada.  Medidas do assento: L-480mm x P-480mm  Medidas do encosto: A-480mm x L-460mm  Peso máximo recomendado: 150Kg | **9 unid** |  |
| **5** | **Cadeira Presidente Tela** | CADEIRA PRESIDENTE TELA Cadeira presidente Encosto e assento revestido em tela de nylon Braço cromado com forração solicitada (zíper) Mecanismo relax com trabalho  Aranha pirâmide 320mm cromada Pistão cromado classe 3 Rodízios PU Peso máximo recomendado: 110Kg | **9 unid** |  |

**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**

EDITAL DE*:* ***PREGÃO       nº      /2.0*** LOTE Nº: **04**

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Perola – Pr.***

NOME DO BEM: ***Mobiliário Diversos***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MININAS DO MUNICÍPIO** | **(3) QTDE** | **4) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO PELA PROPONENTE** |
| **6** | **Cadeira telada presidente com apoio de cabeça** | Cadeira telada presidente com apoio de cabeça.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Rodízio de PU: Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 55 mm de diâmetro, fabricadas em sua região central em termoplástico denominado de poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano (PU), destinando – se a pisos rígidos. | **4 unid** |  |
| **7** | **Garantia** | 12 meses após a entrega, para todos os bens | **---** |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 4 (quatro) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados na coluna 2.

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal:

Carteira de identidade -       nº e Órgão Emissor

     ,       de       de 20     .