**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**

EDITAL DE*:* ***PREGÃO       nº      /2.0*** LOTE Nº: **03**

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Perola – Pr.***

NOME DO BEM: ***Servidor de Informática***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MININAS DO MUNICÍPIO** | **(3) QTDE** | **4) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO PELA PROPONENTE** |
| **1** | **Servidor** | **Núcleo do processador disponível:** 4 núcleos **- Cache do processador:** 8 MB Intel® Smart Cache **- Nome do processador:** Intel® Xeon® E-2324G (4 núcleos, 4,6 GHz, 8 MB, 65 W) **- Slots de processador:** 1 **- Número processadores:** 1 **- Velocidade do processador:** 3.10 GHz e 4.60 GHz **-** Chipset: **- Tipo de memória:** Memória LENOVO DDR4 padrão **- slots de memória:** 4 slots **- Memória, padrão:** 16 GB (1x 16 GB) UDIMM Máximo de 64GB Podendo ser ECC ou Não ECC dependendo do modelo (não podem ser misturadas). **- Discos rígidos incluídos:** 1x HDD de 2 TB SATA 7,2K LFF RW, suporte para 2 unidades 3,5″, 1 unidade de 2,5″ e uma unidade NVME M.2 **- Tipo de unidade ótica:** DVD-RW **- Tipo de fonte de alimentação:** 1 fonte de alimentação ATX de 500W não redundante. **- Controlador de rede:** Adaptador Ethernet Intel I219-LM NIC 1 porta **- Controlador de armazenamento:** Controlador SATA de 6 Gb integrado, compatível com o modo AHCI (não RAID) ou RAID de software Intel RSTe (RAID 0, 1, 10, 5) **- Slots de expansão:** Até 3 slots PCIe Gen4: um slot x16/x16, um x1/x1 e um x16/x4 **- Características do sistema de ventilação:** 1 sistema de ventilação não redundante **- Form factor:** Torre 4U **- Tensão:** 110 ou 220v (Bivolt) **- Garantia:** 3 anos On-site, 9X5 NBD direto com o fabricante **- Sistemas Operacionais Suportados:** Microsoft, SUSE, Red Hat, VMware vSphere, CentOS;. | **1 unid** |  |

**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**

EDITAL DE*:* ***PREGÃO       nº      /2.0*** LOTE Nº: **03**

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Perola – Pr.***

NOME DO BEM: ***Servidor de Informática***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MININAS DO MUNICÍPIO** | **(3) QTDE** | **4) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO PELA PROPONENTE** |
| **2** | **Nobreak** | **NOBREAK 3000VA/1860W BIV/115V POWER VISION**: Bateria Externa: Aceita SMS 62251 e SMS 62274. **-** Bateria Interna: 2 Baterias, 12V 17AH **-** Conectores: USB **-** Diferenciais: PowerView Mobile: aplicativo para gerenciamento do Nobreak via smartphone (disponível para download na App Store e LEDs Indicativos de Tensão: Sim **-** Número de Tomadas: 10, sendo 04 de 20A **-** Potência Nominal: 3000VA **-** Tensão de entrada: 115~220v **-** Tensão de saída: 115v **-** Tipo: Nobreak bivolt PWM | **1 unid** |  |
| **3** | **Rack** | PADRAO 19 POL 40U X 570MM ACR SOLDA PISO - 5001 (MONTADO) | **1 unid** |  |
| **4** | **Mão de Obra** | Mão de obra de Serviços de montagem instalação e configurações de sistema em rede para servidor | **---** |  |
| **5** | **Instalação** | O valor total deste orçamento inclui todos os custos diretos e indiretos necessários para a total execução deste objeto. | **---** |  |
| **6** | **Garantia** | 12 meses após a entrega, para todos os bens | **---** |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 4 (quatro) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados na coluna 2.

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal:

Carteira de identidade -       nº e Órgão Emissor

     ,       de       de 20     .