**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**

EDITAL DE*:* ***PREGÃO       nº      /2.0*** LOTE Nº: **02**

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Perola – Pr.***

NOME DO BEM: ***Ar Condicionado e Linha Branca***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MININAS DO MUNICÍPIO** | **(3) QTDE** | **4) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO PELA PROPONENTE** |
| **1** | **Ar Condicionado** | Ar condicionado modelo split, capacidade de 9.000 Btus (quente/Frio), voltagem 220V, cor branca, com garantia para compressor mínimo de 36 meses e para peças mínimo de 12 meses, no preço proposto, deverá estar incluso mão de obra, matérias como: tubos, fios, sapatas, tomadas e tod material necessário para instalação do produto | **1 unid** |  |
| **2** | **Ar Condicionado** | Ar condicionado modelo split, capacidade de 12.000 Btus (quente/Frio), voltagem 220V, cor branca, com garantia para compressor mínimo de 36 meses e para peças mínimo de 12 meses, no preço proposto, deverá estar incluso mão de obra, matérias como: tubos, fios, sapatas, tomadas e tod material necessário para instalação do produto | **2 unid** |  |
| **3** | **Purificador** | Purificador de água, com fornecimento de agua natural e gelada, reservatório mínimo de 2,18 litros, sistema de filtragem C+3, água filtrada até mesmo sem energia, refil girou trocou, troque sem fechar o registro, elimine odores e sabores serpentina externa de fácil higienização, grande vazão, bandeja removível, fixação na parede, gabinete com proteção UVm boia de controle de nível de água, nono tecnologia que inibe a proliferação de micro-organismos, maior segurança com pés antiderrapantes retem circo partículas presentes na água, refil que controla a proliferação de bactérias e possui eco-compressor com gás R134a | **2 unid** |  |
| **4** | **Cooktop** | Cooktop 5 bocas, de embutir, à gás, grades de ferro piatina anguladas. A mesa de vidro temperado preto e os botões removíveis. Com 2 queimadores rápidos e 3 semirrápidos, acendimento automático. | **1 unid** |  |

**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**

EDITAL DE*:* ***PREGÃO       nº      /2.0*** LOTE Nº: **02**

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Perola – Pr.***

NOME DO BEM: ***Ar Condicionado e Linha Branca***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MININAS DO MUNICÍPIO** | **(3) QTDE** | **4) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO PELA PROPONENTE** |
| **5** | **Microondas** | MICROONDAS 38 Litros: Especificações técnicas: Consumo Aproximado de Energia (kWh) 1500 - Eficiência Energética B Potência (W) 1000 - Cor: Inox - Níveis de potência 3 opções - Timer Sim Capacidade Total (L) 38 Litros - Display LCD - Relógio Sim Garantia do Fornecedor (mês) 12 meses - Luz interna Sim - Prato giratório Sim Grill - Sim - Descongelamento Sim - Teclas pré-programadas Sim – Receitas pré-programadas 10 receitas: carne moída, macarrão, arroz, peixe, omelete, legumes, sopa, suflê, pudim, bolo de caneca. Trava de segurança Sim. Esta função é ativada sempre que o micro-ondas ficar inativo por mais de 60 segundos. Para destravar o produto, deve abrir e fechar a porta | **1 unid** |  |
| **6** | **Geladeira** | Geladeira duplex , inox, mínimo 462 litros - Tipo de Degelo Frost Free - Porta do freezer aproveitável, Prateleira do refrigerador - Vidro, Características Gerais: Performance com economia de energia - Tecnologia Turbo Control: Exclusivo compartimento duplo, que permite regular a temperatura de cada lado individualmente para gelar alimentos mais rápido, Acabamento em cor Inox: Material com 3 anos de garantia que protege a porta da sua geladeira da ferrugem e corrosão, Abastecedor de água independente, desenforme o gelo com apenas um giro e mantenha os cubos armazenados prontos para usar, Turbo Ice: Gelo pronto em até 3 horas Especificações gerais: - Painel de controle: eletrônico externo touch - Display: LED - Função trava painel - Aviso de porta aberta, Número de níveis de temperatura no refrigerador: 3 - Número de níveis de temperatura no freezer: 3, Gás refrigerante: R600 - Refrigerador: - Porta ovos removível - Separador de garrafas - Compartimento extra frio - Prateleiras, cestos e gavetas: 6, Prateleiras com regulagem de altura - Prateleiras internas de vidro e da porta em plástico - Iluminação de LED no refrigerador - Freezer: - 2 Formas de gelo, Compartimento de congelamento rápido - Compartimento para gelo - Prateleiras: 1 - Ajustes: - Pés niveladores - Pés com rodízios - Puxador externo | **1 unid** |  |

**CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**

EDITAL DE*:* ***PREGÃO       nº      /2.0*** LOTE Nº: **02**

PROPONENTE:

***Prefeitura Municipal de Perola – Pr.***

NOME DO BEM: ***Ar Condicionado e Linha Branca***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **(1) DISCRIMINAÇÃO** | **(2) EXIGÊNCIAS MININAS DO MUNICÍPIO** | **(3) QTDE** | **4) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO PELA PROPONENTE** |
| **7** | **Mão de Obra** | Mão de obra de instalação do ar condicionado, cooktop e purificador. | **---** |  |
| **8** | **Instalação** | O valor total deste orçamento inclui todos os custos diretos e indiretos necessários para a total execução deste objeto. | **---** |  |
| **9** | **Garantia** | 12 meses após a entrega, para todos os bens | **---** |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 4 (quatro) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados na coluna 2.

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal:

Carteira de identidade -       nº e Órgão Emissor

     ,       de       de 20     .